**Техническое задание**

**Комплект приспособлений для подключения эндоскопов (Арт.2821)**

(адаптеры для подключения эндоскопов Olympus, Pentax, ЛОМО;

переходники, дроссели, силиконовые трубки)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект приспособлений для подключения эндоскопов(адаптеры для подключения эндоскопов; переходники, дроссели, силиконовые трубки) | Назначение | для подключения к каналам эндоскопов Olympus, Pentax, ЛОМО для их обработки |
| Совместимость | полная совместимость с установкой дезинфекционной эндоскопической УДЭ-1-«КРОНТ», УДЭ-2-«КРОНТ», Устройством для обработки эндоскопов Эндодез-« КРОНТ» |
| Состав комплекта: |
| -адаптер 0001 (для подключения к входам каналов вода/воздух эндоскопов Olympus) | 6 |
| -адаптер 0003 (для подключения к входам каналов вода/воздух эндоскопов ЛОМО) | 2 |
| - адаптер 0006 (для подключения к входу инструментального канала эндоскопов Olympus и ЛОМО) | 3 |
| -адаптер комбинированный 0004 с уплотнителем (для промывки комплектов трубок и катетеров) | 3 |
| -адаптер комбинированный 0004 (для промывки комплектов трубок и катетеров) | 2 |
| -переходник соединительный У-образный D 4/6 (для увеличения количества подключаемых трубок) | 2 |
| -дроссель 0005 (для промывки комплектов трубок и катетеров) | 2 |
| -дроссель комбинированный 0005 (для обработки инструментального канала эндоскопов Pentax) | 2 |
| -адаптер 0007 (для подключения к входам каналов вода/воздух эндоскопов Pentax) | 1 |
| -колпачок 0002 (для обработки канала вода/воздух эндоскопов Pentax) | 2 |
| -колпачок 0008 (для обработки аспирационного канала эндоскопов Pentax) | 2 |
| -трубка силиконовая Ø5 х Ø8 (1000± 10мм) (для подключения магистралей) | 2 |