**Техническое задание**

**Плата индикации для облучателей - рециркуляторов ОРУБ-01-«КРОНТ» (ДЕЗАР-6,8)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плата индикации | Назначение | - фиксация времени отработанного ультрафиолетовыми лампами – цифровой четырехразрядный счетчик.  - визуальный контроль за работой бактерицидных ламп и вентиляторов – светодиодные индикаторы. |
| Модель | 1 |
| Совместимость | Полная совместимость с облучателями-рециркуляторами:  - ОРУБ-01-«КРОНТ» (Дезар-6, Дезар-8) |
| Напряжение питания, В | 220 ± 10% |
| Тип подключения | Разъемы: 2-х контактный и 3-х контактный |
| Комплектность  - цифровой четырехразрядный счетчик  - 2 светодиодных индикатора | Каждый час работы бактерицидных ламп отображается на светодиодном индикаторе.  Каждую минуту в памяти устройства производится запись отработанного времени и суммируется с ранее запомненным. Счетчик сохраняет имеющуюся в его памяти информацию в течение 1 года.  Визуальный контроль поступления напряжения на бактерицидные лампы и вентиляторы. В случае возникновения неисправности (отсутствия поступления напряжения на лампы и вентиляторы) индикаторы гаснут. |
| Дополнительная функция | Кнопка «Сброс» - позволяет при замене ламп обнулить показания цифрового счетчика. |
| Габаритные размеры, мм | 82х25 |