**Техническое задание**

**Вентиляторы d=80 JF0825S1М для облучателей-рециркуляторов
ОРУБ-3-3-«КРОНТ», ОРУБ-3-5-«КРОНТ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вентилятор d=80  | Назначение | Прокачка воздуха через камеру с лампами ультрафиолетового излучения.  |
| Совместимость | Полная совместимость с облучателем-рециркулятором ОРУБ-3-3-«КРОНТ»,ОРУБ-3-5-«КРОНТ» |
| Питание, V  | 12 |
| Потребляемый ток, А | 0,15  |
| Габаритные размеры корпуса вентилятора (ДхШ,В), мм  | 80х80х25 |
|  |  |
|  |