**Техническое задание**

**Ванна для установки УДЭ-1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ванна УДЭ-1 | Назначение | для размещения эндоскопов при проведении дезинфекции высокого уровня |
| Совместимость | полная совместимость с установкой дезинфекционной эндоскопической УДЭ-1-«КРОНТ» |
| Габаритные размеры, мм | длина - 843±10  ширина - 473±10  высота - 165±10 |
| Внутренние размеры ванны, мм | длина- 600±10  ширина- 410±10  глубина- 140±10 |
| Объем ванны, рабочий, л | 10 |
| Объем ванны, максимальный, л | 15 |
| Отверстия для подключения, шт  -устройства слива  - узла заборного с фильтром | 2 |
| - обтекаемые контуры для предотвращения критических изгибов эндоскопов при обработке | Наличие |
| Нагрузка на ванну, не более, кг | 20 |