**Блок фильтровальный для ОРУБ-СП**

(для Облучателя-рециркулятора воздуха ультрафиолетового бактерицидного ОРУБ-СП-«КРОНТ» по ТУ 9451-031-11769436-2007 в вариантах исполнения: ОРУБ-СП-12-«КРОНТ» и ОРУБ-СП-220-«КРОНТ»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Название** | **Характеристики** |
| 1. | Блок фильтровальный | Назначение | Фиксация фильтра воздушного сменного (ФВС-«КРОНТ» по ТУ 3646-043-11769436-2014) для очистки входящего воздушного потока от пыли перед обработкой воздуха ультрафиолетовым излучением в облучателях – рециркуляторах воздуха ультрафиолетовых бактерицидныхОРУБ-СП-«КРОНТ» (ДЕЗАР-СП) |
| Совместимость | Полная совместимость с облучателем-рециркулятором воздуха ультрафиолетовым бактерицидным ОРУБ-СП-«КРОНТ» во всех вариантах исполнения |
| Габаритные размеры блока, мм: | Длина- 86,3 ±0,5Ширина- 86,3 ±0,5Высота- 10 ±0,5 |
| Масса (г) | 24±1 |
| Материал | пластик |
| Цвет | черный |
| Комплектность блока : | - решетка фильтродержатель – 1 шт.- решетка защитная -1 шт. |
| Конструкция: | -Диаметр центральных отверстий, для прохождения воздуха, в решетках блока, мм = 26,6±0,4 - Отверстия, для крепления, в решетке фильтродержатель (ø =5,5 мм) – 4 шт.- Отверстия, для крепления, в решетке защитной (ø =5,5 мм) – 4 шт.- Расстояния между отверстиями крепления, мм - 71±0,5- Защитные кольца– 3 шт. |