**Техническое задание**

**Комплект «Запасные части для насоса» для установки УДЭ-1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект «Запасные части для насоса» | Назначение | для замены деталей используемых  для уплотнения соединений и движущихся частей, с целью обеспечения герметичности насоса во время заполнения дезинфицирующим средством каналов эндоскопа. |
| Совместимость | полная совместимость с насосом для установки дезинфекционной эндоскопической УДЭ-1 |
| Состав комплекта: | |
| Манжета малая на поршень, шт | 2 |
| Манжета большая в верхний стакан, шт | 2 |
| Клапан резиновый, шт | 2 |
| Штырь, шт | 1 |
| Кольцо уплотнительное ø22 х ø27, шт | 2 |
| Кольцо уплотнительное ø20 х ø26, шт | 2 |
| Кольцо уплотнительное ø7 х ø10,шт | 2 |