**Техническое задание**

**Комплект «Устройство слива» для установки УДЭ-1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект «Устройство слива» | Назначение | для подключения к ванне Установки УДЭ-1-«КРОНТ» с целью слива растворов из ванны  |
| Совместимость | полная совместимость с установкой дезинфекционной эндоскопической УДЭ-1 |
|  |  |
| Состав комплекта: |
| -воронка УДЭ сливная | 1 |
| -кольцо уплотнительное ø30хø35 | 1 |
| -штуцер слива | 1 |
| -трубка силиконовая ø14хø18 (600±10мм) | 1 |
| -наконечник слива | 1 |
| -пробка предохранительная | 1 |
| -фиксатор наконечника слива | 2 |
| -шайба профильная | 1 |
| -винт М5х18 (нерж.) | 1 |
| -гайка М5 (нерж.) | 1 |
| -шайба ø5 (нерж.) | 1 |