**Техническое задание**

**Комплект «Узел заборный с фильтром» для установки УДЭ-1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект «Узел заборный с фильтром» | Назначение | для подключения к ванне Установки УДЭ-1-«КРОНТ» с целью слива растворов из ванны |
| Совместимость | полная совместимость с установкой дезинфекционной эндоскопической УДЭ-1-«КРОНТ» |
| защита внутренних каналов эндоскопа от засорения | Наличие |
| Состав комплекта узла: | |
| -фильтр узла заборного | 1 |
| -ниппель узла заборного | 1 |
| -штуцер узла заборного | 1 |
| -кольцо резиновое уплотнительное ø22х ø27 | 1 |
| Габаритные размеры (в собранном виде), мм | Ø34±3  длина - 46±4 |