**Техническое задание**

**Защитный экран блока питания для облучателей-рециркуляторов ОРУБ-«КРОНТ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Защитный экран блока питания для облучателей-рециркуляторов ОРУБ-«КРОНТ» | Назначение | для защиты блока питания облучателей-рециркуляторов от пыли и воздействия внешних факторов |
| Совместимость | полная совместимость с облучателями-рециркуляторами ОРУБ-«КРОНТ»  (Дезар-2, Дезар-3, Дезар-4, Дезар-5, Дезар-7) |
| Габаритные размеры | длина- 196±20  ширина- 130±10  высота- 37±3 |
| Отверстия для крепления, шт | 4 |