**Техническое задание**

Контейнеры для сбора медицинских отходов

для Тележек ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ», ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»-1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контейнеры для сбора медицинских отходов для Тележек ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ», ТИ-2-ВШ01-«КРОНТ»-1 | Назначение | Для обеспечения крепления контейнеров для сбора медицинских отходов на Тележке ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ», ТИ-2-ВШ01-«КРОНТ»-1 |
| Совместимость | полная совместимость с Тележкой медицинской инструментальной ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» во всех вариантах поставки |
| Габаритные размеры кронштейнов (в сборе), мм | (205х490)±20  |
| Габаритные размеры контейнера, мм | (ДхШ)- (215х210) ±20В- 255±20 |
| Объем контейнера, л | 8±1 |
| Состав комплекта:  |  |
| Держатель ТК, шт | 4 |
| Кронштейн №1, шт | 1 |
| Кронштейн №2, шт | 1 |
| Контейнер, шт | 2 |