**Техническое задание**

Держатель контейнера для сбора острого инструмента

для Тележек ТМ-«КРОНТ»,  
ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ», ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»-1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Держатель контейнера для сбора острого инструмента  для Тележек  ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ», ТИ-2-ВШ01-«КРОНТ»-1 | Назначение | Для обеспечения крепления контейнера для сбора острого инструмента Тележки ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ», ТИ-2-ВШ01-«КРОНТ»-1 |
| Совместимость | полная совместимость с Тележкой медицинской инструментальной ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» во всех вариантах поставки |
| Диаметр, мм | 100-120 |
| Состав комплекта: |  |
| Держатель ТК, шт | 2 |
| Кронштейн, шт | 1 |

